Монтаж трубчатых и решетчатых снегозадержателей

Трубчатый снегозадержатель – это универсальный вид снегозадержателя. Монтаж трубчатого снегозадержателя производится на различные поверхности: рулонные, листовые и даже поверх черепицы. Снегозадержатель устанавливается как на заключительном этапе строительства перед сдачей дома в эксплуатацию, так и на уже жилой дом.

Снегозадержатель монтируют параллельно карнизу на скатах кровли и над мансардными окнами, если таковые имеются. Окна необходимо защищать для того, чтобы сходящие с крыши наледь и снег не повредили их.

Устанавливаются снегозадержатели либо в ряд, либо в шахматном порядке. Крепятся они в местах рядом с коньком и в местах, где крыша соединяется с несущей стеной. Не рекомендуется крепить снегозадержатели на карниз.

Последовательность монтажа:

1. Наметьте места, где должны быть отверстия для крепления. Просверлите отверстия дрелью.
2. Соберите комплект, не затягивая болты.
3. Возьмите кронштейн, закрепите его в отверстии кровли при помощи саморезов. Рекомендуется брать саморезы размером 8х60.
4. В отверстия под крепежами установите резиновые прокладки в качестве уплотнителя. Расстояния между креплениями рассчитываются исходя из уклона крыши, длины ската и типа отделочного материала.
5. Далее приступаем к установке нижнего ряда снегозадержателей. Их крепят на уровне несущей стены.
6. Теперь соедините все комплекты между собой и крепко закрутите болты.