Правила кровли крыши профлистом

1. Перед монтажом необходимо проверить размеры скатов крыши. Если размеры геометрически непропорциональны, их необходимо выровнять.
2. Необходимо поместить плотный дощатый настил под планкой ендовы, отступив по 60 см с обеих сторон разжеблока. Настил устанавливается на уровне обрешётки.
3. Донные планки монтируют с нахлёстом в 200 мм. Они крепятся по краям гвоздям и в конце вместе с кровлей. Стыки обрабатываются уплотнительной мастикой.
4. После этого верхние концы донной планки сгибают через конёк крыши. Второй вариант – сделать отбортовку. Необходимо следить, чтобы планка входила под профнастил не меньше, чем на 2,5 см, а расстояние между профлистами составляло 2 см.
5. Обработайте швы между нижней планкой и профнастилом профилированным или универсальным уплотнителем.
6. Теперь можно приступать к непосредственному монтажу профнастила. Карнизную планку устанавливают при помощи саморезов и гвоздей на уровне более низком, чем гидроизоляционный ковёр. Это делается для того, чтобы вода с гидроизоляции попадала на планку, а с неё в водосбор. Если планируется устанавливать карнизную планку на профнастил, тогда подкровельное пространство должно хорошо вентилироваться.
7. Уложите воздухонепроницаемый уплотнитель под профнастил.
8. Укладывайте профнастил справа налево, накладывая или подсовывая лист под предыдущий. Если крыша пологая, то нахлёст должен производится в одну волну, без уплотнителя – в две. На крутых крышах уплотнитель не используют, а нахлёст делают в одну волну.
9. Начинать укладку необходимо с торцевого края на двускатной крыше, и с центра вальмы на вальмовой крыше.
10. Выровняйте листы по шнуру, который натягивается вдоль карниза.
11. Установите первый кровельный лист, оставив для карнизного свеса 35-40 мм. Прикрепите его временно одним шурупом по центру. Теперь рядом установите второй лист, выровняйте и также закрепите в центре.
12. Соедините профлисты между собой саморезами шагом 500 мм.
13. Установите следующие 3-4 листа и повторите операции.
14. У свеса и на коньке прикрепите профлисты к обрешётке в каждую вторую волну через дно профиля. У торцевого края закрепите по дну листа в каждую решетину.
15. Середину закрепляйте в шахматном порядке, вкручивая 4-5 саморезов каждый квадратный метр.